Разъясняю, чтобы выбрать правильный размер конвексной пластины 2х компонентного калоприемниника надо: 
Диаметр стомы + 10 мм = Диаметр максимально вырезаемого отверстия в пластине калоприемника . У Вас диаметр стомы 25 мм+10 мм + 35 мм. Максимально вырезаемое отверстие 35мм у конвексной пластины с фланцем 50 мм. Значит Вам подходит именно такой размер - 50 мм. А отверстие,разумеется вырезаете 25 мм. При этом  с каждой стороны вокруг него еще остается 5 мм,это достаточно для плотного прилегания и полноценного действия конвексной пластины
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